***I denne medlemsinfo minner vi på at NVM må ha informasjon når partier med sprøytet virke blir levert. Vi informerer også om hvordan lengde registreres for partier med faste lengder.***

***Glad sommer ønsker vi på NVM til samtlige våre kontakter!***

***/Anders***

**Eventuell sprøytet virke** (a.bjurulf@m3n.no)

Norsk Virkesmåling har HMS-rutiner hvordan forfare ved måling av virke som har blitt sprøytet mot insekt- eller soppangrepp.

Vi forutsetter at partene varsler oss når virke er behandlet med sprøytemidler. Før innmåling starter ønsker vi å få produktdatablad med beskrivelse for det aktuelle sprøytemiddel.

**Måling av virke aptert etter standardlengder** (a.bjurulf@m3n.no)

For leveranser som er aptert etter faste lengder, er det er stor variasjon i virkeskontraktene mellom partene om hvordan lengdemåling skal utføres. I noen fall ønsker partene at faktisk lengde på stokkene blir registrert, i noen fall at avtalt lengde blir registrert og i noen fall skal virke apteres i en lengde men registreres i en annen (oftest noe kortere). Norsk virkesmåling forholder seg til innmålingsspesifikasjon fra partene og bestemmelsene i virkesreglementet. Innmålingsspesifikasjonen overstyrer reglementet.

Virkeseglementet sier at:

* Tillatt over- og undermål for både fallende lengder og standardlengder er ±10 cm, hvis ikke annet er spesifisert i innmålingsspesifikasjonen.
* Med standardlengder forstås at alle stokker i leveranser har avtalt standardlengde. Ved standardlengder registreres stokkene som ved registrering av fallende lengder.

Det vil si at også for standardlengder registreres faktisk lengde ved måling (det er vært å nevne at stokker som er for lange eller for korte i hht tillatt over- og undermål blir vraket/utlegg). Ønsker partene annen lengderegistrering må det spesifiseres i innmålingsspesifikasjonen.