****

4-02-S4

 **INNMÅLINGSSPESIFIKASJON – IMPORT MASSEVIRKE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Båt navn:  | Fra (lastested):  | Til (lossehavn):  | Ankomst: | Volum: |
| Selger nr | Navn, adresse  | Transport ved: |
| Forbrukende kjøper nr – int nr | Navn, adresse   |
| Kontrakt nr – sjekksiffer kontrakt  | Kjøreordre nr - sjekksiffer kjøreordre  | Ferdig losset: |

**DIMENSJONSKRAV:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Sortiment**  **Nr Navn** |  **Lengde** **(dm)** **Min - Max** | **Tillatt over/under-mål** | Diameter u/bark (cm)**Min topp Max**  | **Sort hvis dim. krav****ikke holdes** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**SORTERINGSKRAV:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Leveranse** | **Innblandet** |  |
|  | Tørrgran |  |
| Gran | Furu |  |
|  | Fremmed |  |
|  | Tørrgran |  |
| Furu | Gran |  |
|  | Fremmed |  |

**KVALITETSKRAV (målereglement):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Målereglement for skogsvirke, **Massevirke Målereglement. NVM 03.09.2014** |
|  | Annet reglement: |  |
|  | Toleransetabell vedl.: |  |
|  | Tilleggsbestemmelser: |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MÅLEMETODE:**  |  | **FMB-målt** |  | **Stokkmålt** |  | **Annen…………………………….....**  |

**MERKNADER:**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Tømmermåling gjennomføres i hht. denne innmålingsspesifikasjon. Det økonomiske ansvar for at innmålingsspesifikasjonen er i overensstemmelse med kontrakt inngått mellom kjøper og selger (partene), påhviler den av partene som framlegger spesifikasjonen for Norsk Virkesmåling for bruk ved måling. |

|  |
| --- |
| Kjøper og selger er selv ansvarlig for at gyldig innmålingsspesifikasjon er forelagt måleforeningen. Er nedenstående valg ikke avkrysset, fortsetter måleforeningen måling ifølge sist gyldige innmålingsspesifikasjon inntil ny fremlegges.  |

Oppdragsgiver: Registrert hos måleforeningen:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Firma Dato, sign Dato, sign.

TOLERANSETABELL

## Gjelder spesifikasjon nr./dato: ………… Hos forbrukende kjøper nr.: ………………

Sortimenter med avvikende krav i forhold til ”Massevirke Målereglement” gis nytt navn og sortimentsnr.

Feil defineres i samsvar med ”Massevirke Målereglement” dersom annet ikke er angitt.

**Treslag:**

**Sortsnummer:**

**Sortsnavn:**

|  |  |
| --- | --- |
| Type feil |  |
|  | Prosent av diameter | Andel av areal |
| **Skogsråte**Fast mørk råte, løs råte og hulråte(lys råte betraktes ikke som feil).Samlet utbredelse i ende. |  |  |
| **Lagringsråte** |  |
| **Kløftet Virke** |  |
| **Krok** |  |
| **Metall, stein, sot og****brannskadd virke** |  |
| **Ferskhet** |  |
|  |  |