***I dette medlemsinfo tar vi opp HMS-krav på hjullastere og kraner som virkesmålingens personal bruker, samt informerer om uheldig snøbrøyting.***

***/Anders***

**Godkjenning av kraner og hjullastere som Norsk Virkesmålings ansatte bruker** (a.bjurulf@m3n.no)

På mange måleplasser bruker våre ansatte kraner og hjullastere som eies av oppdragsgivere eller entreprenører. Utstyret brukes både i direkte målerelaterte oppgaver men også da oppdragsgivere leier NVMs personal å gjøre annet arbeid.

Norsk Virkesmåling har et systematisk HMS-arbeid og skal følge lover og foreskrifter. Kraner og hjullastere må ha årlig sikkerhetskontroll (Norsk Forskrift Nr. FOR 1998-06-26 nr. 608: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr).

I den årlige eksternrevisjonen har revisor funnit måleplasser der det utstyr NVM bruker ikke hadde gyldig godkjenning. Som en følge av dette har NVM vedtatt att det må finnes kopier på gyldige godkjenninger på måleplass, for de kraner og hjullastere som virkesmålerne bruker.

Styret har understrekket vekten av at HMS-arbeidet er i orden og i henhold til lover og forskrifter.

**Uheldig snøbrøyting** (a.bjurulf@m3n.no)

Vintertid hender det at vi får inn virkespartier for måling som kommer fra plasser der snø har blitt frest inn i tømmerlunnene. Dette er uheldig og gjør måleoppgaven vanskelig. Vi ber ansvarige for skogsbilveivedlikeholdet å legge opp forholdene på velteplassene på en slik måte at slik uheldig snøbrøyting blir unngått